标段三：

**空调器**

**一、数量及安装位置**

数量：10台5P空调。

安装位置：图书馆五楼自修室、六楼电子阅览室。

**二、空调器的性能要求**

空调器的性能应基本达到以下标准：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能效比 | 额定制冷量 | 额定制热量 | 额定功率（W） | 适用面积 | 循环风量 |
| 瓦（W） | 瓦（W） | 制冷 | 制热 | ㎡ | m³/h |
| 3 | 12000 | 12500(16000) | 3850 | 3800(7300) | 57-88 | 2000 |