**附件1：排烟设备清洗明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 地点 | 项目名称 | 采购要求 | 数量 |
| **1** | **一**  **餐**  **厅** | 一餐厅烟罩（带防火篦子） | 清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污 | 28米 |
| **2** | 一餐厅烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 清洗后90％以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状顽固油污 | 36米 |
| **3** | 一餐厅风机（带外墙上的油渍） | 风机叶轮达到表面85％以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污 | 3台 |
| **4** | **二**  **餐**  **厅** | 烟罩（带防火篦子） | 与一餐厅相同。 | 44米 |
| **5** | 烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 82米 |
| **6** | 柜式风机 | 4台 |
| **7** | **三**  **餐**  **厅** | 烟罩（带防火篦子） | 与一餐厅相同。 | 8米 |
| **8** | 烟道（烟罩上方横烟道、室内外竖烟道） | 21米 |
| **9** | 柜式风机 | 1台 |
| **10** | **一**  **餐**  **厅** | 一、二楼风扇 | 表面99%的污物去除。 | 26个 |
| **11** | 一楼灯架 | 24个 |
|  | 厨房墙面(包括纱网、顶棚) | 760㎡ |
| **12** | 一楼消毒间玻璃、顶棚 | 顶棚30㎡ |
| **13** | **三**  **餐**  **厅** | 厨房、面案间顶棚（PVC板） | 表面99%的污物去除。 | 80㎡ |
| **14** | 后走廊墙面、顶 | 500㎡ |
| **15** | 后走廊窗 （每个1.25m\*0.8m）、排气扇全部 | 11个 |
| **16** | 电风扇 | 36个 |
| **17** |  |  |
| **18** | 大厨房与售饭间玻璃隔断清洗 | 表面99%的污物去除。 | 13㎡ |
| **19** |  | 大厨房墙面顶部以下1米， | 表面99%的污物去除。 | 35㎡ |