标段一：

**检索机**

**一、数量及安装位置**

数量：4套。

安装位置：图书馆一楼门厅。

二、**触摸屏检索机技术参数要求**

机柜：全钢机柜、机柜面板采用环保塑料，板材全模具冲压、进口金属烤漆、防暴、防锈、防磁、防静电、强弱电分类、液晶高压保护罩、音响屏蔽罩、金属ATX开关、保险管、专业工具**、**银灰蓝**、**采用双声道，立体声环绕功放系统**、**工控正压轴流风扇，无噪音，循环散热、物理尺寸合适。

电压：AC220V+10% 50Hz+1Hz 。

显示器：19英寸液晶显示器，最佳分辨率：1280\*1024，对比度：500：1，亮度:300cd/m2，响应时间：≤6ms。

触摸屏：19英寸红外感应式式触摸屏，触摸屏使用寿命：多点触摸寿命5千万次以上防尘、防油污、抗干扰、抗暴。

主机：低功耗工控主板/250G硬盘/2G内存/集成声卡/1G独立显卡网卡，网络版触摸屏查询软件（量身定制版）。

**三、附属设施**

系统安装与连接。一楼门厅合适位置固定安装，方便使用；预留电源、网线等连接口，实现即插即用，方便控制。