标段四：

**饮水机**

**一、数量及安装位置**

数量：2套。

安装位置：图书馆五楼、六楼

**二、饮水机参数和要求**

1、3个水龙头，一个开水，两个温水。可安装水控机，与校园卡联网收费。

2、水质：达到直饮水标准

3、供水量：开水：32L/H；温开水：150L/H，可供100-150人饮水

4、材质：不锈钢304外壳；跟饮用水接触的部件100%采用食品级304不锈钢深加工组装而成，不含任何对人体有害的重金属残留物。

5、外型尺寸：不大于850\*550\*1200mm（长\*厚\*高）

6、全电脑智能控制，永不干烧；可调节水温；做到无混合水和千沸水：提示清晰明确、有‘非饮用’和‘饮用’信号提示。

7、布线美观，维修方便，安全可靠：设有多孔绝缘线槽，防止电线与金属箱体直接接触，同时防止电线老化而漏电短路;无需扎线，维修时只需揭开线槽盖板，即可快速修复。

8、功率、节能：≤3KW，节能环保

9、提供滤芯等需要经常更换的部件价格及更换周期。